**2024年餐厨垃圾和粪渣无害化处理厂监督性检测计划**

实施单位：海口市垃圾处理场

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测类别 | 检测点位 | 检测因子 | 监督性检测频次 |
| 有组织废气 | 1#、2#、（5、6）#除臭系统废气排放口 | 氨、臭气浓度、非甲烷总烃、硫化氢、颗粒物 | 1次/半年（共2次） |
| 3#除臭系统废气排放口 | 氨、臭气浓度、非甲烷总烃、硫化氢 |
| 4#除臭系统废气排放口 | 氨、臭气浓度、硫化氢 |
| 1#、2#余热锅炉废气排放口 | 氮氧化物、二氧化硫、颗粒物、林格曼黑度 | 1次/半年（共2次） |
| 无组织废气 | 厂界上风口1个，下风口4个 | 氨、臭气浓度、非甲烷总烃、硫化氢 | 1次/季度（共4次） |
|
|
| 地下水 | 1号、2号、3号、4号检测井 | PH、氨氮、氟化物、COD、挥发酚、六价铬、氯化物、钠、氰化物、溶解性总固体、硝酸盐、亚硝酸盐、锌及其化合物、细菌总数、总大肠菌群、总汞、总镉、总锰、总砷、总铅、总镍、总铜、总锌、总锰、总铁、总铜、总硬度 | 丰水期、枯水期各一次/年（采样一天，取1个样） |
| 污泥 | 含水率（取3个样本） | 1次/季度 |